←前へ 次へ→
機能別Ｑ＆Ａ 質問番号順Ｑ＆Ａ 目次

# [HMM0036A]

## ●IMEのマクロ動作中切断方法

  マクロの実行前後で、IMEの状態を同じにしておきたいのですが。

  マクロの実行直後と終了直前にIMEの状態を調査して、希望の状態になるように設定します。次の例はマクロ実行中はIMEをOFFにし、マクロ実行後に、IMEのON/OFF状態を元の状態に戻します。

      //------- サンプルマクロ -------//
      #imeYN = imestate;
      if( #imeYN ) imeswitch; // IME を OFF
      //以下、マクロ本体
      // ……ここからマクロ本体を書く

      //終了直前
      if( #imeYN != imestate ) imeswitch;
      endmacro;
      // ---------------------------- //

←前へ 次へ→
機能別Ｑ＆Ａ 質問番号順Ｑ＆Ａ 目次